## **Minimálne tech. požiadavky na predmet zákazky**

*Detské ihrisko – základná charakteristika*

* Hmotnosť max. 600 kg
* Doporučený vek do 15 rokov
* Výška voľného pádu 1 m
* Nosnosť min. 900 kg
* Max. počet užívateľov min. 14
* Rozmery 4,77 x 3,78 x 3,00 m v tolerancii +/- 7 %

Dopadová plocha – základná charakteristika

* Použité zatrávňovacie dosky budú osadené v súvislej ploche v rozlohe 36m2 v tolerancií +/- 7 %
* Použitý materiál a vyhotovenie musí byť vhodné na príslušný účel na verejných detských ihriskách.
* Dopadová plocha bude ukončená gumenými obrubníkmi po celom obvode plochy.

*Predmet obstarávania a jeho súčasti musia spĺňať príslušné normy a požiadavky:*

* detské prvky musia byť certifikované podľa normy STN EN 1176 (Zariadenia a povrchy detských ihrísk),
* osadená dopadová plocha musí spĺňať požiadavky normy EN 1177 pre kritickú výšku pádu do 3 m,
* bezúdržbovosť, t.j. jednotlivé prvky musia byť vyrobené napríklad z plastu a galvanizovaných oceľových alebo hliníkových profilov, upravené práškovaním alebo eloxovaním. V prípade plastových prvkov musia byť tieto odolného voči UV žiareniu.

## **Pohľady (priečny, horný):**

*Sú prípustné tolerancie v rozmeroch v rozsahu uvedenom v predchádzajúcej časti*



## **Pohľad (ilustračný – detské ihrisko):**

